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Місце відбору:	Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Паліївка, вул. Покрова, 30
Точка відбору:	колодязь

	Назва показника, одиниці виміру
	Нормативне значення показника
	2021
	2023
	Метод
випробовування

	
	
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	

	Мікробіологічні показники

	Загальні коліформи, КУО/100 см3
	< 1
	> 1
	не визначалася
	10
	не визначається
	ДСТУ 150 9308- 1:2005

	Escherichia Coli, КУО/100см3
	відсутність
	присутні
	не визначалася
	не виявлено
	
	ДСТУ 150 9308- 1:2005

	Органолептичні показники

	Запах при 60° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Запах при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Присмак при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Кольоровість, град
	≤35
	13,41
	2,15
	20
	10%
	ГОСТ 3351-74

	Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі
	≤2,03
	1,20
	0,20
	1,20
	1,5%
	ГОСТ 3351-74

	Фізико-хімічні показники

	Водневий показник, од.рН
	6,5-8,5
	7,39
	0,24
	7,2
	не визначається
	ДСТУ 4077-2001

	Загальна жорсткість, моль/м3
	≤ 10,0
	9,69
	0,58
	4,30
	4%
	ДСТУ ISO 6059-2003

	Сухий залишок, мг/дм3
	≤ 1500
	1222,0
	20,78
	
	
	ГОСТ 18164-72

	Хлориди, мг/дм3
	≤350
	89,34
	12,51
	49,6
	5%
	ДСТУ ISO 9297:2007

	Сульфати, мг/дм3
	≤500
	137,21
	20,58
	100,3
	3%
	ГОСТ 4389-72

	Залізо загальне, мг/дм3
	≤ 1,0
	<0,1
	не визначається
	0,161
	10,7%
	ГОСТ 4011-72

	Санітарно-токсикологічні показники

	Перманганатна окиснюваність, мг/дм3
	≤5,0
	3,71
	0,52
	1,36
	5%
	ISO 8467:1993

	Амоній, мг/дм3
	≤2,6
	0,20
	0,08
	
	
	ГОСТ 4192-82

	Нітрити, мг/дм3
	≤3,3
	<0,003
	не визначається
	0,03
	не визначається
	ГОСТ 4192-82

	Нітрати, мг/дм3
	≤50,0
	350,3
	19,97
	17,27
	4%
	ДСТУ 4078-2001

	Фториди, мг/дм3
	≤ 1,5
	0,27
	0,03
	0,18
	4,20%
	ГОСТ 4386-89

	Марганець, мг/дм3
	≤0,5
	0,016
	не визначається
	
	
	ДСТУ ГОСТ 4974:2019*

	Радіонукліди

	Питома активність радону (Кп-222), Бк/кг
	≤100
	<1,4
	±2,4
	23
	±2
	МИ активности радона в воде св.№ 40090.8К212



