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Точка відбору:	колодязь

	Назва показника, одиниці виміру
	Нормативне значення показника
	2021
	2023
	Метод
випробовування

	
	
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	

	Мікробіологічні показники

	Загальні коліформи, КУО/100 см3
	≤1
	> 1
	не визначалася
	10
	не визначається
	ДСТУ ISO 9308- 1:2005

	Escherichia Coli, КУО/100см3
	відсутність
	присутні
	не визначалася
	не виявлено
	не визначається
	ДСТУ ISO 9308- 1:2005

	Органолептичні показники

	Запах при 60° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Запах при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Присмак при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Кольоровість, грат
	≤35
	27,21
	3,81
	20
	10%
	ГОСТ 3351-74

	Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі
	<2,03
	0,59
	0,10
	1,30
	1,5%
	ГОСТ 3351-74

	Фізико-хімічні показники

	Водневий показник, од.рН
	6,5-8,5
	7,21
	0,23
	7,5
	не визначається
	ДСТУ 4077-2001

	Загальна жорсткість, моль/м3
	< 10,0
	14,23
	0,85
	9,6
	4%
	ДСТУ ISO 6059-2003

	Сухий залишок, мг/дм3
	≤1500
	1350,0
	22,94
	1137,00
	1,5%
	ГОСТ 18164-72

	Хлориди, мг/дм3
	≤350
	157,84
	22,10
	122,0
	5%
	ДСТУ ISO 9297:2007

	Сульфати, мг/дм3
	≤500
	201,05
	30,16
	143,6
	3%
	ГОСТ 4389-72

	Залізо загальне, мг/дм3
	≤ 1,0
	0,12
	0,03
	0,152
	10,7%
	ГОСТ 4011-72

	Санітарно-токсикологічні показники

	Перманганатна окиснюваність, мг/дм3
	≤5,0
	4,35
	0,61
	1,60
	5%
	ISO 8467:1993

	Амоній, мг/дм3
	≤2,6
	0,24
	0,06
	0,01
	5%
	ГОСТ 4192-82

	Нітрити, мг/дм3
	≤3,3
	<0,003
	не визначається
	<0.003
	не визначається
	ГОСТ 4192-82

	Нітрати, мг/дм3
	≤50,0
	145,4
	8,29
	18,59
	4%
	ДСТУ 4078-2001

	Фториди, мг/дм3
	≤ 1,5
	0,80
	0,07
	0,16
	4,20%
	ГОСТ 4386-89

	Марганець, мг/дм3
	<0,5
	0,014
	не визначається
	
	
	ДСТУ ГОСТ 4974:2019*

	Радіонукліди

	Питома активність радону (Кп-222), Бк/кг
	≤ 100
	10,6
	±3,6
	26
	±8
	МИ активности радона в воде св.№ 40090.8К212



